{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[9,1,9,5],[10,0,10,6]]}
["新密市农业农村局2025年岳村镇苇园村野菊花加工配套设施项目"]
["序号","名称","规格/参数","单位","数量","单价（元）","合计（元）"]
[1,"滚筒杀青机","1.外形尺寸（长×宽×高）：8800×1980×2950mm\n2.滚筒内径：1200φmm\n3.滚筒长度：7280mm\n4.滚筒转速：15-25R/min\n5.总功率：7.5KW\n6.滚筒电机：2.2KW\n7.额定电压：380V\n8.整机重量：9500KG\n9.热源形式：生物质颗粒","台",1]
[2,"颗粒燃烧机","20万大卡，智能控温，单机功率1.3KW","台",4]
[3,"摆臂布料机","1.外形尺寸（长×宽×高）： 2800×2950×1800mm\n2.配套功率：0.75KW\n3.整机重量：200KG","台",1]
[4,"上料输送机","1.外形尺寸（长×宽×高）：6800×3080×3150mm\n2.物料接触部分不锈钢","台",1]
[5,"网带烘干机","1.烘室尺寸：12000*3080*3150mm\n2.功率：41KW\n3.网带层数：5层\n4.有效铺料面积：155㎡\n5.铺料厚度：80~120mm\n6.层间距：450mm\n7.机门间距：970mm\n8.上料方式：自动上料\n9.干燥周期：1~36小时，变频可调\n10.烘室温度：40~80℃\n11.供风方式：机内分层供风\n12.传动方式：双电机传动系统\n13.输送网带：10目不锈钢网（线径0.5mm)\n14.网带宽度：2800mm\n15.筛网支撑管：25mm*1.5mm镀锌方管\n16.输送链条：高强度输送链条，链条节距50.8mm、高锰钢精密链条，链板厚度3.0mm\n17.保温墙体：双面 0.4 彩钢板，单面复合膜纳米岩棉板，厚50mm\n18.材质说明：接触物料部件为不锈钢或食品级橡胶\n19.出料机：食品级橡胶输送机\n20.控制方式：PLC 精准测控系统，远程通讯功能和过载保护","台",1]
[6,"出料输送机","1.外形尺寸（长×宽×高）：5280×570×1287mm\n2.材质：不锈钢\n3.功率：0.55KW\n4.输送带材质：白色食品级输送带","台",1]
[7,"生物质颗粒炉","1.外形尺寸（长×宽×高）：5200×1900×3460mm\n2.结构形式：整体式\n3.燃料种类：生物质颗粒\n4.燃烧方式：铺层燃烧\n5.进料方式：自动进料\n6.点火方式：手动点火\n7.热功率：≥1.41MW\n8.热效率：≥80%\n9.输出温度：80~120℃，自动控温\n10.粉尘浓度：≤0.1mg/m3\n11.工作间噪声：≤81dB（A）\n12.供热方式：间接加热，空气应通过换热器对自然空气进行加热，以加热后的空气作为干燥介质，不对物料产生污染\n13.安全装置：热继电器、自动恒温装置、热风温度传感器、过热保护装置、漏电保护装置、排烟、送风、温控制动同步","台",1]
[8,"合计"]
["备注：总价金额已包含货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。"]