佳能CXB-750D技术参数

适用机型：Aquilion/16/64

球管型号：CXB-750D

阳极热容量：7.5MHU

阳极冷却率：1386KHU/min

最高管电压：150KV

焦点

小焦点：0.9MMx0.8MM

大焦点：1.6MMx1.4MM

散热方法：双散热系统。

散热介子：导热油及乙醇。

过热保护：自带芯片过热保护装置。

靶面制成材料：表面铼钨合金

由佳能医疗系统（中国）有限公司负责免费安装调试。