球管型号：DRX-T7345GFS （原装进口X射线管）

主要功能：

1. 三个焦点；
2. 有栅极控制；
3. 高速/常速旋转阳极；
4. 配合HEX-125水冷散热器使用；

主要参数：

1. 三个焦点尺寸：1.0、0.6、0.3；
2. 阳极靶面角度：11度；
3. 阳极靶面直径：132毫米；
4. 阳极热容量：1800 KHU；
5. 最大管电压：125 KV；
6. 最大管电流：1200mA