## 4.1投标分项报价表

项目编号：长招采公字[2020]090号

项目名称：长葛市人民医院传染病区医疗家具及医用电梯采购项目（不见面开标）一标包

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| **一层呼吸道** |
| 1 | 护士站 | 分诊台 | 诚远医疗、4050\*300/700\*740/1180 | 台面：**戈兰迪品牌**12mm厚复合亚克力人造石,性能：无毒性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。立面：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。踢脚线：1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。 | 延米 | 4.05 | 3680.00  | 14904.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用人造石上台面 | 诚远医疗、2720\*300\*45 | 延米 | 2.72 | 1260.00  | 3427.20  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用人造石下台面 | 诚远医疗、4050\*700\*45 | 延米 | 4.05 | 1600.00  | 6480.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 主机配柜 | 诚远医疗、300\*430\*620 | 套 | 2 | 1240.00  | 2480.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 三抽配柜 | 诚远医疗、400\*430\*620 | 套 | 2 | 1920.00  | 3840.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 键盘架 | 诚远医疗、标准 | 套 | 2 | 218.00  | 436.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 双抽双开配柜 | 诚远医疗、800\*430\*620 | 套 | 1 | 2530.00  | 2530.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 2 |  | 办公椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 3 | 580.00  | 1740.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 3 | 诊室 | 诊桌 | 诚远医疗、1400\*1500\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.五金配件：优质五金配件。3.桌腿：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 张 | 2 | 1960.00  | 3920.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 4 | 诊椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 2 | 980.00  | 1960.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 5 | 就诊椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3.优质不锈钢腿 | 把 | 4 | 260.00  | 1040.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 6 | 文件柜 | 诚远医疗、850\*390\*1850 | 1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 组 | 2 | 1750.00  | 3500.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 7 | 诊床 | 诚远医疗、1850\*600 | 1钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.海绵：高密度回弹海绵。3.饰面：加厚西皮，颜色可选 | 张 | 2 | 1350.00  | 2700.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 8 | 注射室 | 注射台 | 诚远医疗、1500\*600\*750 | 台面：12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。 | 张 | 1 | 1850.00  | 1850.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 9 | 诊椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 10 | 就诊椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3.优质不锈钢腿 | 把 | 2 | 260.00  | 520.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 11 | 文件柜 | 诚远医疗、850\*390\*1850 | 1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 组 | 1 | 1750.00  | 1750.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 12 | 抢救室 | 治疗下柜 | 诚远医疗、1600\*570\*835 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 1.6 | 3680.00  | 5888.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 中柜 | 诚远医疗、1600\*350\*550 | 延米 | 1.6 | 1680.00  | 2688.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 双玻上柜 | 诚远医疗、1600\*350\*600 | 延米 | 1.6 | 1880.00  | 3008.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、1600\*600\*25.4 | 延米 | 1.6 | 1580.00  | 2528.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 抢救车存放柜 | 诚远医疗、1000\*600\*2000 | 延米 | 1 | 3100.00  | 3100.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 13 | 抢救床 | 诚远医疗、常规 | 1、平车主要框架采用优质冷轧型钢，外形美观坚固。2、平车面采用ABS材料一次成型，坚实美观。3、平车面分体设计，上体选用液压助力弹簧做支撑力源，操作方便。有靠背功能，由手柄控制汽弹簧调节靠背的提升角度，背部提起角度大于45°，整车升降至：500-900mm，4、护栏：采用PP原料一次吹塑成型，一侧一片，升起时可自动锁定，每个护栏独立承重50KG以上。放下后可藏于车体面板下面，实现零缝隙转移。护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作； 带助力气弹簧，方便操作。4、不锈钢折叠摇把，可隐藏于车体下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。5、平车采用国标先进的中控刹车系统，直径150mm，稳定可靠。配导向轮装置，一人可轻松操作。 | 张 | 1 | 33950.00  | 33950.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 14 | 抢救车 | 诚远医疗、常规 | 1、ABS底面注塑工艺成型两侧带有绕线的要么扶手，（凹陷处台面可贴304不锈钢）凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃； 隐藏式书写工作台，除颤平台，双桶ABS污物桶方便分类存放垃圾；升降输液架外杆Φ25，内杆Φ19,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩；5M电源插板，氧气瓶基座；2、车身配有五层带一次性锁抽屉，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入； 标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实； 一二两层抽屉面80mm＊内空：424\*375\*68mm三四两层抽屉面120mm＊内空424\*375\*110mm下部大抽面240mm＊内空424\*375\*220mm可放置针剂、药品、大输液瓶等物品）；抽屉材质为ABS工程材料，抽屉内3\*3分隔片； 3、车体配有置物盒，＊塑料网篮内放锐气盒两升内有隔分隔断、保留洗手液位置，配有污物桶，车体后侧配有伸缩输液架 ，伸缩副工作台；4、脚轮要求：豪华万向静音轮，2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； | 张 | 1 | 4500.00  | 4500.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 15 | 治疗室 | 治疗下柜 | 诚远医疗、5090\*570\*835 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 5.09 | 3680.00  | 18731.20  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 中柜 | 诚远医疗、2730\*350\*550 | 延米 | 2.73 | 1680.00  | 4586.40  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 双玻上柜 | 诚远医疗、2730\*350\*600 | 延米 | 2.73 | 1880.00  | 5132.40  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、5090\*600\*25.4 | 延米 | 5.09 | 1580.00  | 8042.20  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大输液柜 | 诚远医疗、520\*650\*2000 | 个 | 1 | 3750.00  | 3750.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 16 | 治疗准备室 | 治疗下柜 | 诚远医疗、8420\*570\*835 | 延米 | 8.42 | 3680.00  | 30985.60  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 中柜 | 诚远医疗、6600\*350\*550 | 延米 | 6.6 | 1680.00  | 11088.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 双玻上柜 | 诚远医疗、6600\*350\*600 | 延米 | 6.6 | 1880.00  | 12408.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、8420\*600\*25.4 | 延米 | 8.42 | 1580.00  | 13303.60  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 冰箱存放柜 | 诚远医疗、800\*650\*2000 | 个 | 1 | 3560.00  | 2848.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 17 | 备餐室 | 下柜 | 诚远医疗、1600\*570\*835 | 延米 | 1.6 | 3680.00  | 5888.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、1600\*600\*25.4 | 延米 | 1.6 | 1580.00  | 2528.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 18 | 留观室 | 病床 | 诚远医疗、常规 | 1.钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.手动双摇，abs床头床尾 | 张 | 3 | 2890.00  | 8670.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 19 | 床头柜 | 诚远医疗、常规 | 1.台面采用0.8mm不锈钢板压印成型，耐腐蚀，易清理，经久耐用美观大方。2.脚框采用0.6mm不锈钢板制作，耐用防锈美观。3.柜体采用优质碳钢厚0.8mm冷轧钢板制作，强度高。4.柜门和抽屉拉手采用工程塑料，柜门配有磁性极高磁性座。5.柜体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和 极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。 | 个 | 3 | 750.00  | 2250.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 20 | 陪护登 | 诚远医疗、常规 | 1.钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.凳面：工程塑胶或实木颗粒板（按采购人要求制作） | 把 | 3 | 220.00  | 660.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 21 | 污衣更换 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 2 | 1680.00  | 3360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 22 | 淋浴室 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 1 | 1680.00  | 1680.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 23 | 清洁医生隔离衣更衣室 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 3 | 1680.00  | 5040.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 24 | 戊类库房 | 货架 | 诚远医疗、2000\*500\*2000 | （1）采用优质304不锈钢板,1.0mm厚的立柱50\*50，层板厚度为0.8mm（2）存取方便、承重大、容量大；（3）用于物品的存放。 | 组 | 2 | 1680.00  | 3360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 25 | 女更衣室 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 3 | 1680.00  | 5040.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| **一层消化道** |
| 26 | 抢救室 | 治疗下柜 | 诚远医疗、2400\*570\*835 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 2.4 | 3680.00  | 8832.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 中柜 | 诚远医疗、2400\*350\*550 | 延米 | 2.4 | 1680.00  | 4032.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 双玻上柜 | 诚远医疗、2400\*350\*600 | 延米 | 2.4 | 1880.00  | 4512.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、2430\*600\*25.4 | 延米 | 2.43 | 1580.00  | 3839.40  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 27 | 抢救床 | 诚远医疗、常规 | 1、平车主要框架采用优质冷轧型钢，外形美观坚固。2、平车面采用ABS材料一次成型，坚实美观。3、平车面分体设计，上体选用液压助力弹簧做支撑力源，操作方便。有靠背功能，由手柄控制汽弹簧调节靠背的提升角度，背部提起角度大于45°，整车升降至：500-900mm，4、护栏：采用PP原料一次吹塑成型，一侧一片，升起时可自动锁定，每个护栏独立承重50KG以上。放下后可藏于车体面板下面，实现零缝隙转移。护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作； 带助力气弹簧，方便操作。4、不锈钢折叠摇把，可隐藏于车体下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。5、平车采用国标先进的中控刹车系统，直径150mm，稳定可靠。配导向轮装置，一人可轻松操作。 | 张 | 1 | 33950.00  | 33950.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 28 | 抢救车 | 诚远医疗、常规 | 1、ABS底面注塑工艺成型两侧带有绕线的要么扶手，（凹陷处台面可贴304不锈钢）凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃； 隐藏式书写工作台，除颤平台，双桶ABS污物桶方便分类存放垃圾；升降输液架外杆Φ25，内杆Φ19,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩；5M电源插板，氧气瓶基座；2、车身配有五层带一次性锁抽屉，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入； 标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实； 一二两层抽屉面80mm＊内空：424\*375\*68mm三四两层抽屉面120mm＊内空424\*375\*110mm下部大抽面240mm＊内空424\*375\*220mm可放置针剂、药品、大输液瓶等物品）；抽屉材质为ABS工程材料，抽屉内3\*3分隔片； 3、车体配有置物盒，＊塑料网篮内放锐气盒两升内有隔分隔断、保留洗手液位置，配有污物桶，车体后侧配有伸缩输液架 ，伸缩副工作台；4、脚轮要求：豪华万向静音轮，2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； | 张 | 1 | 4500.00  | 4500.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 29 | 治疗准备室 | 治疗下柜 | 诚远医疗、6400\*570\*835 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 6.4 | 3680.00  | 23552.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 中柜 | 诚远医疗、6400\*350\*550 | 延米 | 6.4 | 1680.00  | 10752.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 双玻上柜 | 诚远医疗、6400\*350\*600 | 延米 | 6.4 | 1880.00  | 12032.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、6400\*600\*25.4 | 延米 | 6.4 | 1580.00  | 10112.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 30 | 注射室 | 注射台 | 诚远医疗、1500\*600\*750 | 台面：12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。 | 张 | 1 | 1850.00  | 1850.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 31 | 诊椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 32 | 就诊椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3.优质不锈钢腿 | 把 | 2 | 260.00  | 520.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 33 | 文件柜 | 诚远医疗、850\*390\*1850 | 1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 组 | 1 | 1750.00  | 1750.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 34 | 诊室 | 诊桌 | 诚远医疗、1400\*1500\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.五金配件：优质五金配件。3.桌腿：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 张 | 2 | 1960.00  | 3920.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 35 | 诊椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 2 | 980.00  | 1960.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 36 | 就诊椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3.优质不锈钢腿 | 把 | 4 | 260.00  | 1040.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 37 | 文件柜 | 诚远医疗、850\*390\*1850 | 1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 组 | 2 | 1750.00  | 3500.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 38 | 诊床 | 诚远医疗、1850\*600 | 1钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.海绵：高密度回弹海绵。3.饰面：加厚西皮，颜色可选 | 张 | 2 | 1350.00  | 2700.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 39 | 留观室 | 病床 | 诚远医疗、常规 | 1.钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.手动双摇，abs床头床尾 | 张 | 3 | 2890.00  | 8670.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 40 | 床头柜 | 诚远医疗、常规 | 1.台面采用0.8mm不锈钢板压印成型，耐腐蚀，易清理，经久耐用美观大方。2.脚框采用0.6mm不锈钢板制作，耐用防锈美观。3.柜体采用优质碳钢厚0.8mm冷轧钢板制作，强度高。4.柜门和抽屉拉手采用工程塑料，柜门配有磁性极高磁性座。5.柜体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和 极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。 | 个 | 3 | 750.00  | 2250.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 41 | 陪护登 | 诚远医疗、常规 | 1.钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.凳面：工程塑胶或实木颗粒板（按采购人要求制作） | 把 | 3 | 220.00  | 660.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 42 | 清洗消毒存放 | 不锈钢无菌柜 | 诚远医疗、900\*450\*1800 | ☆面板: 1.0mm304不锈钢板☆柜门: 304不锈钢管框+玻璃视窗☆脚通: 38×38×1.5mm304不锈钢管☆柜脚: 防滑可调脚☆注: 配层板四件、层板可拆卸并调节高度、柜门带锁、柜脚离地150MM | 组 | 2 | 3950.00  | 7900.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 43 | 备餐室 | 下柜 | 诚远医疗、1700\*570\*835 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 1.7 | 3680.00  | 6256.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、1700\*600\*25.4 | 延米 | 1.7 | 1580.00  | 2686.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 44 | 医生备餐 | 下柜 | 诚远医疗、1950\*570\*835 | 延米 | 1.95 | 3680.00  | 7176.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、1980\*600\*25.4 | 延米 | 1.98 | 1580.00  | 3128.40  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 45 | 矮鞋柜 | 鞋柜 | 诚远医疗、2600\*300\*400 | 实木颗粒板，标准：装饰性能强，翘曲度不易变形，握钉力强，加工性能好，表面平整，防火板饰面，环保等级E1级。其他：封边采用加厚2.0mm厚PVC封边，采用热压工艺处理，严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤； | 组 | 1 | 2600.00  | 2600.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 46 | 戊类库房 | 货架 | 诚远医疗、1500\*500\*2000 | （1）采用优质304不锈钢板,1.0mm厚立柱50\*50，层板厚度为0.8mm（2）存取方便、承重大、容量大；（3）用于物品的存放。 | 组 | 2 | 1680.00  | 3360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 47 | 男更衣室 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 3 | 1680.00  | 5040.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 48 | 清洁医生隔离衣更衣室 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 3 | 1680.00  | 5040.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 49 | 污衣更换 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 2 | 1680.00  | 3360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 50 | 挂号收费 | 收费台 | 诚远医疗、2480\*450\*735 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 4.96 | 3600.00  | 17856.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
|  | 理化板台面 | 诚远医疗、2480\*450\*25.4 | 延米 | 4.96 | 1580.00  | 7836.80  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 52 | 办公桌 | 诚远医疗、1400\*700\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.五金配件：优质五金配件。 | 张 | 2 | 1760.00  | 3520.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 53 | 办公椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 4 | 580.00  | 2320.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 54 | 药品调剂室 | 药品柜 | 诚远医疗、900\*450\*2000 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 1.8 | 3980.00  | 7164.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 试剂柜 | 诚远医疗、900\*450\*2000 | 延米 | 1.8 | 3980.00  | 7164.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 传递台 | 诚远医疗、2150\*450\*735 | 延米 | 4.3 | 3600.00  | 15480.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、2150\*450\*25.4 | 延米 | 4.3 | 1580.00  | 6794.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 55 | 办公椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 2 | 580.00  | 1160.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 56 | 检验室 | 实验边台 | 诚远医疗、12100\*720\*735 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 12.1 | 3600.00  | 43560.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、12100\*750\*25.4 | 延米 | 12.1 | 1580.00  | 19118.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| PP水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 480.00  | 480.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 三眼水龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 57 | 实验圆凳 | 诚远医疗、常规 | （1）采用进口304#不锈钢板，厚度为1.0mm，易消毒永不生锈；（2）坐面采用进口加厚西皮，高密度回弹海绵。（3）气压棒：韩国“三弘”气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 | 把 | 3 | 280.00  | 840.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 58 | 污物间1 | 三人位不锈钢拖把池 | 诚远医疗、1800\*600\*600/1080 | 采用优质304不锈钢板,板厚度为1.0mm | 延米 | 1.8 | 3980.00  | 7164.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 拖把池水龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 3 | 240.00  | 720.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 59 | 污物间2 | 三人位不锈钢拖把池 | 诚远医疗、1800\*600\*600/1080 | 采用优质304不锈钢板,板厚度为1.0mm | 延米 | 1.8 | 3980.00  | 7164.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 拖把池水龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 3 | 240.00  | 720.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 60 | 控制室 | 控制台 | 诚远医疗、1500\*600\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.五金配件：优质五金配件。 | 张 | 2 | 1980.00  | 4560.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 61 | 控制室 | 办公椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 2 | 580.00  | 1160.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| **二层工作人员生活区** |
| 62 | 护士站 | 分诊台 | 诚远医疗、2200\*300/700\*740/1180 | 台面：**戈兰迪品牌**12mm厚复合亚克力人造石,性能：无毒性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。立面：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。踢脚线：1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。 | 延米 | 2.2 | 3680.00  | 8096.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用人造石上台面 | 诚远医疗、1220\*300\*45 | 延米 | 1.22 | 1260.00  | 1537.20  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用人造石下台面 | 诚远医疗、2200\*700\*45 | 延米 | 2.2 | 1600.00  | 3520.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 主机配柜 | 诚远医疗、300\*430\*620 | 套 | 1 | 1240.00  | 1240.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 三抽配柜 | 诚远医疗、400\*430\*620 | 套 | 1 | 1920.00  | 1920.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 键盘架 | 诚远医疗、标准 | 套 | 1 | 218.00  | 218.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 63 | 大会议室 | 办公椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 2 | 580.00  | 1160.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 64 | 演讲台 | 诚远医疗、常规 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 个 | 1 | 1960.00  | 1960.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 65 | 主席台 | 诚远医疗、1800\*600\*760 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 张 | 3 | 2150.00  | 6450.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 66 | 主席椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3.优质不锈钢腿 | 把 | 9 | 660.00  | 5940.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 67 | 列席桌 | 诚远医疗、1200\*400\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 张 | 48 | 1890.00  | 90720.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 68 | 列席椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3.优质不锈钢腿 | 把 | 96 | 560.00  | 53760.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 69 | 会议室 | 会议桌 | 诚远医疗、3000\*1400\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 张 | 1 | 6600.00  | 6600.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 70 | 会议椅 | 诚远医疗、常规 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 把 | 10 | 560.00  | 5600.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 71 | 示教室 | 示教桌 | 诚远医疗、4400\*1400\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 张 | 1 | 5800.00  | 5800.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 72 | 示教椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3.优质不锈钢腿 | 把 | 30 | 280.00  | 8400.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 73 | 医生办公室 | 办公桌 | 诚远医疗、1400\*700\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.五金配件：优质五金配件。 | 位 | 20 | 1760.00  | 35200.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 74 | 办公椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 20 | 580.00  | 11600.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 75 | 诊室 | 诊桌 | 诚远医疗、1400\*1500\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.五金配件：优质五金配件。3.桌腿：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 张 | 2 | 1960.00  | 3920.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 76 | 诊椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 2 | 980.00  | 1960.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 77 | 就诊椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3.优质不锈钢腿 | 把 | 4 | 260.00  | 1040.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 78 | 文件柜 | 诚远医疗、850\*390\*1850 | 1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 组 | 2 | 1750.00  | 3500.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 79 | 诊床 | 诚远医疗、1850\*600 | 1钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.海绵：高密度回弹海绵。3.饰面：加厚西皮，颜色可选 | 张 | 2 | 1350.00  | 2700.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 80 | 收费药品 | 治疗下柜 | 诚远医疗、3600\*570\*835 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 3.6 | 3680.00  | 13248.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 中柜 | 诚远医疗、2200\*350\*550 | 延米 | 2.2 | 1680.00  | 3696.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 双玻上柜 | 诚远医疗、2200\*350\*600 | 延米 | 2.2 | 1880.00  | 4136.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、3600\*600\*25.4 | 延米 | 3.6 | 1580.00  | 5688.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 收费台 | 诚远医疗、2900\*450\*735 | 延米 | 2.9 | 3600.00  | 10440.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、2900\*450\*25.4 | 延米 | 2.9 | 1580.00  | 4582.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 81 | 办公椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 20 | 580.00  | 11600.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 82 | 化验室 | 治疗下柜 | 诚远医疗、7450\*570\*735 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 7.45 | 3680.00  | 27416.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 中柜 | 诚远医疗、4320\*350\*550 | 延米 | 4.32 | 1680.00  | 7257.60  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 双玻上柜 | 诚远医疗、4320\*350\*600 | 延米 | 4.32 | 1880.00  | 8121.60  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、7450\*600\*25.4 | 延米 | 7.45 | 1580.00  | 11771.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| PP水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 480.00  | 480.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 三眼水龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 83 | 实验圆凳 | 诚远医疗、常规 | （1）采用进口304#不锈钢板，厚度为1.0mm，易消毒永不生锈；（2）坐面采用进口加厚西皮，高密度回弹海绵。（3）气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。 | 把 | 2 | 280.00  | 560.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 84 | 库房清洁 | 不锈钢洗手池 | 诚远医疗、800\*600\*800/1080 | 采用优质304不锈钢板,板厚度为1.0mm | 延米 | 0.8 | 3980.00  | 3184.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 不锈钢拖把池 | 诚远医疗、700\*600\*600/1080 | 延米 | 0.7 | 3980.00  | 2786.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 不锈钢拖把架 | 诚远医疗、1000\*500\*1650 | 延米 | 1 | 3880.00  | 3880.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 九牧高抛水龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 1000.00  | 1000.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 拖把池水龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 240.00  | 240.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 85 | 清洁医生隔离衣更衣室 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 2 | 1680.00  | 3360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 86 | 淋浴室 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 2 | 1680.00  | 3360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 87 | 污衣更换 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 2 | 1680.00  | 3360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 88 | 女更衣室 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 2 | 1680.00  | 3360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 89 | 男更衣室 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 3 | 1680.00  | 5040.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 90 | 医生休息室 | 沙发 | 诚远医疗、三人位 | 1、面料：采用优质水性皮，环保耐用，易打理不沾污，撕裂力≥20N，断裂伸长率35-60%，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm。2、海棉：采用高弹海棉，座面密度≥25kg/m³、回弹率≥35%，达到国家阻燃标准。3、框架：框架主体采用榫结构，充分保证沙发结构稳固性。4、打底：进口高弹力弹簧同编织方法处理。5、木材：去木皮，烘干，木材含水量小于等于13%。6、沙发脚：钢制沙发脚。 | 个 | 4 | 2980.00  | 11920.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 91 | 诚远医疗、单人位 | 个 | 4 | 1600.00  | 6400.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 92 | 茶几 | 诚远医疗、长茶几 | 个 | 2 | 1460.00  | 2920.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 93 | 高低床 | 诚远医疗、900\*2000 | 1.钢架：一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.实木床板 | 张 | 12 | 1450.00  | 17400.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 94 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 3 | 1680.00  | 5040.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 95 | 女值班室 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 4 | 1680.00  | 6720.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 96 | 高低床 | 诚远医疗、900\*2000 | 1.钢架：一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.实木床板 | 张 | 12 | 1450.00  | 17400.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 97 | 男值班室 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 4 | 1680.00  | 6720.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 98 | 高低床 | 诚远医疗、900\*2000 | 1.钢架：一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.实木床板 | 张 | 12 | 1450.00  | 17400.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 99 | 医生备餐 | 下柜 | 诚远医疗、4700\*570\*835 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 4.7 | 3680.00  | 17296.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、4700\*600\*25.4 | 延米 | 4.7 | 1580.00  | 7426.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| **三层、四层工作人员生活区** |
| 100 | 护士长、主任办公室 | 班台 | 诚远医疗、1500\*1500\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.五金配件：优质五金配件。3.桌腿：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 张 | 4 | 1960.00  | 7840.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 101 | 班椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 4 | 980.00  | 3920.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 102 | 班前椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3.优质不锈钢腿 | 把 | 8 | 550.00  | 4400.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 103 | 文件柜 | 诚远医疗、1200\*450\*1850 | 实木颗粒板，标准：装饰性能强，翘曲度不易变形，握钉力强，加工性能好，表面平整，防火板饰面，环保等级E1级。其他：封边采用加厚2.0mm厚PVC封边，采用热压工艺处理，严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤； | 组 | 4 | 1750.00  | 7000.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 104 | 医生办公室 | 办公桌 | 诚远医疗、1400\*700\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.五金配件：优质五金配件。 | 张 | 6 | 1760.00  | 10560.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 105 | 办公椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 6 | 580.00  | 3480.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 106 | 更衣室 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 3 | 1680.00  | 5040.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 107 | 值班室 | 高低床 | 诚远医疗、900\*2000 | 1.钢架：一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.实木床板 | 张 | 12 | 1450.00  | 17400.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 108 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 8 | 1680.00  | 13440.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 109 | 多功能室 | 会议桌 | 诚远医疗、2000\*1200\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 张 | 2 | 2860.00  | 5720.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 110 | 会议椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3.优质不锈钢腿 | 把 | 14 | 560.00  | 7840.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 111 | 污衣更换、清洁更衣室 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 6 | 1680.00  | 10080.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| **三层、四层潜在污染区** |
| 112 | 医生工作站 | 护士站 | 诚远医疗、5500\*300/700\*740/1180 | 台面：**戈兰迪品牌**12mm厚复合亚克力人造石,性能：无毒性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。立面：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。踢脚线：1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。 | 延米 | 11 | 3680.00  | 40480.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用人造石上台面 | 诚远医疗、3840\*300\*45 | 延米 | 7.68 | 1260.00  | 9676.80  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用人造石下台面 | 诚远医疗、5500\*700\*45 | 延米 | 11 | 1600.00  | 17600.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 主机配柜 | 诚远医疗、300\*430\*620 | 套 | 8 | 1240.00  | 9920.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 三抽配柜 | 诚远医疗、400\*430\*620 | 套 | 8 | 1920.00  | 15360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 键盘架 | 诚远医疗、标准 | 套 | 8 | 218.00  | 1744.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 113 | 办公椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 8 | 580.00  | 4640.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 114 | 处置室 | 下柜 | 诚远医疗、3000\*570\*835 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 6 | 3680.00  | 22080.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、3000\*600\*25.4 | 延米 | 6 | 1580.00  | 9480.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 2 | 580.00  | 1160.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 2 | 980.00  | 1960.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 垃圾桶垃圾盖 | 诚远医疗、常规 | 套 | 4 | 360.00  | 1440.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 115 | 治疗准备室 | 治疗下柜 | 诚远医疗、5700\*570\*835 | 延米 | 11.4 | 3680.00  | 41952.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 中柜 | 诚远医疗、4600\*350\*550 | 延米 | 9.2 | 1680.00  | 15456.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 双玻上柜 | 诚远医疗、4600\*350\*600 | 延米 | 9.2 | 1880.00  | 17296.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、5700\*600\*25.4 | 延米 | 11.4 | 1580.00  | 18012.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 2 | 580.00  | 1160.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 2 | 980.00  | 1960.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 116 | 治疗处置室 | 下柜 | 诚远医疗、1700\*570\*835 | 延米 | 3.4 | 3680.00  | 12512.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、1700\*600\*25.4 | 延米 | 3.4 | 1580.00  | 5372.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 2 | 580.00  | 1160.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 2 | 980.00  | 1960.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 垃圾桶垃圾盖 | 诚远医疗、常规 | 套 | 2 | 360.00  | 720.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 117 | 更衣室 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 24 | 1680.00  | 40320.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 118 | 病房 | 病床 | 诚远医疗、常规 | 1.钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.手动双摇，abs床头床尾 | 张 | 50 | 2890.00  | 144500.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 床头柜 | 诚远医疗、常规 | 1.台面采用0.8mm不锈钢板压印成型，耐腐蚀，易清理，经久耐用美观大方。2.脚框采用0.6mm不锈钢板制作，耐用防锈美观。3.柜体采用优质碳钢厚0.8mm冷轧钢板制作，强度高。4.柜门和抽屉拉手采用工程塑料，柜门配有磁性极高磁性座。5.柜体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和 极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。 | 个 | 50 | 750.00  | 37500.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 119 | 清洁库房 | 不锈钢货架 | 诚远医疗、2700\*500\*1800 | （1）采用优质304不锈钢板,为1.0mm的立柱50\*50，层板厚度为0.8mm（2）存取方便、承重大、容量大；（3）用于物品的存放。 | 延米 | 5.4 | 2450.00  | 13230.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 120 | 仪器存放 | 诚远医疗、2700\*500\*1800 | 延米 | 5.4 | 2450.00  | 13230.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 121 | 医生备餐 | 下柜 | 诚远医疗、2000\*570\*835 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 4 | 3680.00  | 14720.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、2000\*600\*25.4 | 延米 | 4 | 1580.00  | 6320.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 2 | 580.00  | 1160.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 2 | 980.00  | 1960.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 122 | 患者备餐 | 下柜 | 诚远医疗、2000\*570\*835 | 延米 | 4 | 3680.00  | 14720.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、2000\*600\*25.4 | 延米 | 4 | 1580.00  | 6320.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 2 | 580.00  | 1160.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 2 | 980.00  | 1960.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| **五层工作人员生活区** |
| 123 | 护士长、主任办公室 | 班台 | 诚远医疗、1500\*1500\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.五金配件：优质五金配件。3.桌腿：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 张 | 2 | 1960.00  | 3920.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 124 | 班椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 2 | 980.00  | 1960.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 125 | 班前椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3.优质不锈钢腿 | 把 | 4 | 550.00  | 2200.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 126 | 文件柜 | 诚远医疗、1200\*450\*1850 | 实木颗粒板，标准：装饰性能强，翘曲度不易变形，握钉力强，加工性能好，表面平整，防火板饰面，环保等级E1级。其他：封边采用加厚2.0mm厚PVC封边，采用热压工艺处理，严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤； | 组 | 2 | 1750.00  | 3500.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 127 | 医生办公室 | 办公桌 | 诚远医疗、1400\*700\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.五金配件：优质五金配件。 | 张 | 3 | 1760.00  | 5280.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 128 | 办公椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 3 | 580.00  | 1740.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 129 | 更衣室 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 2 | 1680.00  | 3360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 130 | 值班室 | 高低床 | 诚远医疗、900\*2000 | 1.钢架：一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.实木床板 | 张 | 12 | 1450.00  | 17400.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 131 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 4 | 1680.00  | 6720.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 132 | 多功能室 | 会议桌 | 诚远医疗、2000\*1200\*750 | 1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理; | 张 | 1 | 2860.00  | 2860.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 133 | 会议椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3.优质不锈钢腿 | 把 | 7 | 560.00  | 3920.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 134 | 污衣更换、清洁更衣室 | 更衣柜 | 诚远医疗、三门 | 1.钢板：采用宝钢品牌0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕； | 个 | 4 | 1680.00  | 6720.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| **五层潜在污染区** |
| 135 | 医生工作站 | 护士站 | 诚远医疗、5500\*300/700\*740/1180 | 台面：**戈兰迪品牌**12mm厚复合亚克力人造石,性能：无毒性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。立面：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。踢脚线：1mm厚316不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。 | 延米 | 5.5 | 3680.00  | 20240.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用人造石上台面 | 诚远医疗、3840\*300\*45 | 延米 | 3.84 | 1260.00  | 4838.40  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用人造石下台面 | 诚远医疗、5500\*700\*45 | 延米 | 5.5 | 1600.00  | 8800.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 主机配柜 | 诚远医疗、300\*430\*620 | 套 | 4 | 1240.00  | 4960.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 三抽配柜 | 诚远医疗、400\*430\*620 | 套 | 4 | 1920.00  | 7680.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 键盘架 | 诚远医疗、标准 | 套 | 4 | 218.00  | 872.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 136 | 办公椅 | 诚远医疗、常规 | 1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足；2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，3.气压棒：气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 把 | 4 | 580.00  | 2320.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 137 | 处置室 | 下柜 | 诚远医疗、3000\*570\*835 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，标准：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 3 | 3680.00  | 11040.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、3000\*600\*25.4 | 延米 | 3 | 1580.00  | 4740.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 垃圾桶垃圾盖 | 诚远医疗、常规 | 套 | 2 | 360.00  | 720.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 138 | 治疗准备室 | 治疗下柜 | 诚远医疗、5700\*570\*835 | 延米 | 5.7 | 3680.00  | 20976.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 中柜 | 诚远医疗、4600\*350\*550 | 延米 | 4.6 | 1680.00  | 7728.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 双玻上柜 | 诚远医疗、4600\*350\*600 | 延米 | 4.6 | 1880.00  | 8648.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、5700\*600\*25.4 | 延米 | 5.7 | 1580.00  | 9006.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 139 | 治疗处置室 | 下柜 | 诚远医疗、1700\*570\*835 | 延米 | 1.7 | 3680.00  | 6256.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、1700\*600\*25.4 | 延米 | 1.7 | 1580.00  | 2686.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 垃圾桶垃圾盖 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 360.00  | 360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 140 | 清洁库房 | 不锈钢货架 | 诚远医疗、2700\*500\*1800 | （1）采用优质304不锈钢板,为1.0mm的立柱50\*50，层板厚度为0.8mm（2）存取方便、承重大、容量大；（3）用于物品的存放。 | 延米 | 2.7 | 2450.00  | 6615.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 141 | 仪器存放 | 诚远医疗、2700\*500\*1800 | 延米 | 2.7 | 2450.00  | 6615.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 142 | 医生备餐 | 下柜 | 诚远医疗、2000\*570\*835 | 台面：**富美家品牌**12.7mm优质理化板台面，性能：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。柜体：**上海宝钢品牌**1mm厚电解钢板，要求：表面采用**阿克苏·诺贝尔品牌**环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等特点，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。踢脚线：1mm厚316不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。五金配件：锁具采用知名品牌优质五金配件。 | 延米 | 2 | 3680.00  | 7360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、2000\*600\*25.4 | 延米 | 2 | 1580.00  | 3160.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 143 | 患者备餐 | 下柜 | 诚远医疗、2000\*570\*835 | 延米 | 2 | 3680.00  | 7360.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 理化板台面 | 诚远医疗、2000\*600\*25.4 | 延米 | 2 | 1580.00  | 3160.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 大单水槽 | 诚远医疗、常规 | 个 | 1 | 580.00  | 580.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 医用恒温龙头 | 诚远医疗、常规 | 套 | 1 | 980.00  | 980.00  | 六安金寨、安徽诚远医疗科技有限公司 |
| 合计 | 大写：贰佰零壹万零捌佰零壹元捌角整 小写：2010801.80元 |

投标人（公章）：河南班固实业有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字