## 分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2021-33

项目名称：襄城县文昌小学西城校区计算机教室教师用电脑打印机采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 教师用电脑一体机 | 宏碁A850 | 台 | 20 | 4460 | 89200 | 上海宏碁电脑（上海）有限公司 |
| 2 | 计算机教室用一体机 | 宏碁A850 | 台 | 1 | 4150 | 4150 | 上海宏碁电脑（上海）有限公司 |
| 3 | 笔记本电脑 | 宏碁P215 | 台 | 1 | 4400 | 4400 | 上海宏碁电脑（上海）有限公司 |
| 4 | 计算机教室电脑 | 宏碁D650 | 台 | 50 | 3500 | 175000 | 上海宏碁电脑（上海）有限公司 |
| 5 | 激光打印机 | HP M329DW | 台 | 5 | 2480 | 12400 | 上海惠普科技（上海）有限公司 |
| 6 | 交换机 | TP-LINK SG1016T | 台 | 1 | 1450 | 1450 | 深圳普联技术有限公司 |
| 7 | 交换机 | 锐捷RG-ES124G V2 | 台 | 2 | 2600 | 5200 | 福州锐捷网络股份有限公司 |
| 8 | 网线 | 普天超5类 | 箱 | 7 | 1050 | 7350 | 中国中国普天 |
| 9 | 机柜 | 国玺1.2米标准机柜 | 个 | 1 | 1300 | 1300 | 河北国玺金属制品有限公司 |
| 10 | 教师用桌子 | 中悦博华BH-A31 | 张 | 1 | 3480 | 3480 | 河北香河县博华金属制品厂 |
| 11 | 教师用椅子 | 博讯F1 | 把 | 1 | 350 | 350 | 中国博讯 |
| 12 | 学生用桌子（双人桌） | 中悦博华BH-FZ012 | 张 | 25 | 2080 | 52000 | 河北香河县博华金属制品厂 |
| 13 | 学生用椅子 | 博讯F2 | 把 | 50 | 150 | 7500 | 中国博讯 |
| 14 | 辅料 | 国标 | 套 | 1 | 9000 | 9000 | 郑州河南万维世纪教育科技有限公司 |
| 合计 | 大写：叁拾柒万贰仟柒佰捌拾元整　　　　　　小写：372780.00 |

供应商（公章）：河南万维世纪教育科技有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

## 技术规格偏离表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2021-33

项目名称：襄城县文昌小学西城校区计算机教室教师用电脑打印机采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物服务****名称** | **规格参数** | **招标文件****规格参数** | **投标文件****规格参数** | **偏离****（无偏离/正偏离/负偏离）** | **偏离内容****说明** |
| 1 | 教师用电脑一体机 | 宏碁A850 | 1、★CPU：Intel I3-101052、芯片组：英特尔B560芯片组或以上，100%全固态电容；3、内存：不小于8G DDR4 2400MHz，不少于2个SoDIMM插槽4、硬盘：不小于512G固态硬盘，支持M.2 PCIe SSD + 2.5寸HDD双硬盘5、显卡：集成显卡6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡。7、★接口：侧面：2×USB3.2 Gen1；背面：4×USB3.2 Gen1、1×HDMI-out、1×RJ-45、1×串口、1×耳机插孔、1×麦克风插孔；8、键盘/鼠标：同品牌USB抗菌防水键盘，USB光电鼠标；9、★机箱电源：不大于120W外置电源适配器10、★显示屏：27寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080。11、★其它：标配2×3W内置音箱，内置单麦克风，内置200万像素高清摄像头，摄像头可升降，可实现物理屏蔽。具有可升降旋转底座支架，升降距离可达125mm，角度调整前后：-5～25度、左右：-45～45度，屏幕支持左右旋转90度。侧面设计有亮度-按键、亮度+按键、静音按键、关闭屏幕按键、Reset按键、Power按键； | 1、CPU：Intel I3-101052、芯片组：英特尔B560芯片组，100%全固态电容；3、内存： 8G DDR4 2400MHz， 2个SoDIMM插槽4、硬盘：512G固态硬盘，支持M.2 PCIe SSD + 2.5寸HDD双硬盘5、显卡：集成显卡6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡。7、接口：侧面：2×USB3.2 Gen1；背面：4×USB3.2 Gen1、1×HDMI-out、1×RJ-45、1×串口、1×耳机插孔、1×麦克风插孔；8、键盘/鼠标：同品牌USB抗菌防水键盘，USB光电鼠标；9、机箱电源：120W外置电源适配器10、显示屏：27寸屏幕，窄边框设计；分辨率1920×1080。11、其它：标配2×3W内置音箱，内置单麦克风，内置200万像素高清摄像头，摄像头可升降，可实现物理屏蔽。具有可升降旋转底座支架，升降距离可达125mm，角度调整前后：-5～25度、左右：-45～45度，屏幕支持左右旋转90度。侧面设计有亮度-按键、亮度+按键、静音按键、关闭屏幕按键、Reset按键、Power按键； | **无偏离** |  |
| 2 | 计算机教室用一体机 | 宏碁A850 | 1、★CPU：Intel I3-10105。 2、芯片组：英特尔B560芯片组或以上，100%全固态电容；3、内存：不小于8G DDR4 2400MHz，不少于2个SoDIMM插槽。4、硬盘：不小于512G固态硬盘，支持M.2 PCIe SSD + 2.5寸HDD双硬盘。5、显卡：集成显卡。6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡。7、★接口：侧面：2×USB3.2 Gen1；背面：4×USB3.2 Gen1、1×HDMI-out、1×RJ-45、1×串口、1×耳机插孔、1×麦克风插孔。8、键盘/鼠标：同品牌USB抗菌防水键盘，USB光电鼠标。9、★机箱电源：不大于120W外置电源适配器。10、★显示屏：23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080。11、★其它：标配2×3W内置音箱，内置单麦克风，内置200万像素高清摄像头，摄像头可升降，可实现物理屏蔽。具有可升降旋转底座支架，升降距离可达125mm，角度调整前后：-5～25度、左右：-45～45度，屏幕支持左右旋转90度。侧面设计有亮度-按键、亮度+按键、静音按键、关闭屏幕按键、Reset按键、Power按键； | 1、CPU：Intel I3-10105。 2、芯片组：英特尔B560芯片组，100%全固态电容；3、内存： 8G DDR4 2400MHz， 2个SoDIMM插槽。4、硬盘： 512G固态硬盘，支持M.2 PCIe SSD + 2.5寸HDD双硬盘。5、显卡：集成显卡。6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡。7、接口：侧面：2×USB3.2 Gen1；背面：4×USB3.2 Gen1、1×HDMI-out、1×RJ-45、1×串口、1×耳机插孔、1×麦克风插孔。8、键盘/鼠标：同品牌USB抗菌防水键盘，USB光电鼠标。9、机箱电源： 120W外置电源适配器。10、显示屏：23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率1920×1080。11、其它：标配2×3W内置音箱，内置单麦克风，内置200万像素高清摄像头，摄像头可升降，可实现物理屏蔽。具有可升降旋转底座支架，升降距离可达125mm，角度调整前后：-5～25度、左右：-45～45度，屏幕支持左右旋转90度。侧面设计有亮度-按键、亮度+按键、静音按键、关闭屏幕按键、Reset按键、Power按键； | **无偏离** |  |
| 3 | 笔记本电脑 | 宏碁P215 | I5/8G/512G SSD/M.2/15.6' | I5/8G/512G SSD/M.2/15.6' | **无偏离** |  |
| 4 | 计算机教室电脑 | 宏碁D650 | 1、CPU：英特尔G5905；2、芯片组：英特尔H410或B460以上；3、内存：不小于4G DDR4 2400 MH；4、硬盘：不小于256G SSD。5、显卡：集成显卡。6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；7、★键盘/鼠标：抗菌防水键盘，具有ipx7防水检测报告；同一品牌USB抗菌光电鼠标。8、★机箱电源：不大于110V/220V 180W电源,要求具备动态管理电源的功能（提供相关证书，及网上查询链接） 9、★其他：机箱不大于15L，前置开关键、Reset键,产品噪音声压级≤5dB，提供认证证书；10、★显示屏：21.5寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080。 | 1、CPU：英特尔G5905；2、芯片组：英特尔B560；3、内存： 4G DDR4 2400 MH；4、硬盘： 256G SSD。5、显卡：集成显卡。6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；7、键盘/鼠标：抗菌防水键盘，具有ipx7防水检测报告；同一品牌USB抗菌光电鼠标。8、机箱电源：110V/220V 180W电源,要求具备动态管理电源的功能（提供相关证书，及网上查询链接） 9、其他：机箱15L，前置开关键、Reset键,产品噪音声压级≤5dB，提供认证证书；10、显示屏：21.5寸屏幕，窄边框设计；分辨率1920×1080。 | **无偏离** |  |
| 5 | 激光打印机 | HP M329DW | 产品类型：黑白激光多功能商用一体机（三合一+双面+无线/有线网络打印）打印功能黑白打印速度 A4：35ppm，letter：37ppm其它打印速度 双面打印速度：31ppm（A4），33ppm（letter）首页打印时间 5.8秒（就绪，letter），6.1秒（就绪，A4），6.4秒（睡眠，letter），6.7秒（睡眠，A4）打印语言 HP PCL6，HP PCL 5c，HP postscript 3级仿真，PDF，URF，Native Office，PWG Raster月打印负荷 5万页以上：最高8万页复印功能复印速度 标准质量：35cpm（A4），37cpm（letter）双面复印：3cpm（A4），33cpm（letter）连续复印 1-999页缩放范围 25-400%扫描功能扫描控制器 标准配置扫描类型 平板式扫描元件 CIS扫描速度 黑白：31ppm（letter），彩色：21ppm（letter）黑白：29ppm（A4），彩色：20ppm（A4）光学分辨率 1200×1200dpi扫描尺寸 平板：216×297mm（最大），102×152mm（最小）扫描格式 JPEG，PDF，PNG色彩深度 24位灰度等级 256级介质规格介质类型 纸张，信封，标签介质尺寸 Letter，Legal，A4，自定义尺寸：102x152-216x356mm介质重量 ADF：60-120g/㎡，纸盒1和2：60-200g/㎡，纸盒3：60-120g/㎡供纸盒容量 标配：350页输出容量 150页自动供纸器 50页以上自动进稿器：支持，达到50页其它参数显示屏 2.7英寸处理器 1200MHz内存 标配：512MB，最大：512MB接口类型 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T，USB，2.4/5GHZ Wi-Fi无线网卡，802.11b/g/n耗电量 打印：510W，就绪：7.5W，睡眠：0.9W产品尺寸 最低规格：420×390×323mm产品重量 12.6kg环境参数 工作温度：10-32.5℃，工作湿度：10-80%RH（无凝结） | 产品类型：黑白激光多功能商用一体机（三合一+双面+无线/有线网络打印）打印功能黑白打印速度 A4：35ppm，letter：37ppm其它打印速度 双面打印速度：31ppm（A4），33ppm（letter）首页打印时间 5.8秒（就绪，letter），6.1秒（就绪，A4），6.4秒（睡眠，letter），6.7秒（睡眠，A4）打印语言 HP PCL6，HP PCL 5c，HP postscript 3级仿真，PDF，URF，Native Office，PWG Raster月打印负荷 5万页以上：最高8万页复印功能复印速度 标准质量：35cpm（A4），37cpm（letter）双面复印：3cpm（A4），33cpm（letter）连续复印 1-999页缩放范围 25-400%扫描功能扫描控制器 标准配置扫描类型 平板式扫描元件 CIS扫描速度 黑白：31ppm（letter），彩色：21ppm（letter）黑白：29ppm（A4），彩色：20ppm（A4）光学分辨率 1200×1200dpi扫描尺寸 平板：216×297mm（最大），102×152mm（最小）扫描格式 JPEG，PDF，PNG色彩深度 24位灰度等级 256级介质规格介质类型 纸张，信封，标签介质尺寸 Letter，Legal，A4，自定义尺寸：102x152-216x356mm介质重量 ADF：60-120g/㎡，纸盒1和2：60-200g/㎡，纸盒3：60-120g/㎡供纸盒容量 标配：350页输出容量 150页自动供纸器 50页以上自动进稿器：支持，达到50页其它参数显示屏 2.7英寸处理器 1200MHz内存 标配：512MB，最大：512MB接口类型 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T，USB，2.4/5GHZ Wi-Fi无线网卡，802.11b/g/n耗电量 打印：510W，就绪：7.5W，睡眠：0.9W产品尺寸 最低规格：420×390×323mm产品重量 12.6kg环境参数 工作温度：10-32.5℃，工作湿度：10-80%RH（无凝结） | **无偏离** |  |
| 6 | 交换机 | TP-LINK SG1016T | 16个10M/100M/1000Mbps电口。 | 16个10M/100M/1000Mbps电口。 | **无偏离** |  |
| 7 | 交换机 | 锐捷RG-ES124G V2 | 24个10M/100M/1000Mbps电口。 | 24个10M/100M/1000Mbps电口。 | **无偏离** |  |
| 8 | 网线 | 普天超5类 | 国标6类双绞线 | 国标6类双绞线 | **无偏离** |  |
| 9 | 机柜 | 国玺1.2米标准机柜 | 1.6m 标准机柜 | 1.6m 标准机柜 | **无偏离** |  |
| 10 | 教师用桌子 | 中悦博华BH-A31 | wps83D8多媒体讲台材料：采用优质冷轧钢板（1.0-1.2mm)表面处理：酸洗、磷化、静电喷塑规格：1、主体采用国标1.2冷轧钢板+高档橡木精制而成，内附安全锁；2、尺寸：长宽高（MM），关闭1100\* 770\* 1010；展开1550\*770\*1010；上柜尺寸 1100\*770\*350;下柜尺寸810\*670\*660 3、隐藏翻转木板试容纳显示器液晶屏，阻尼辅助调节角度可配备 21寸至15寸液晶屏； 4、隐藏式翻转盖板，可容纳键盘、鼠标、中控控制面板； 5、整体造型设计以人为本，整体采用圆弧过渡，工艺精湛，高贵大方； 6、门页式光驱位，可经由计算机播放 DVD、VCD等光盘片；7、左侧具推拉式辅助台板，可放置笔记型计算机，承重8公斤；8、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重10公斤；9、讲桌内集成：USB输入口2个、VGA输入口1个、RJ45输入口1个、麦克风输入口1个、VIDEO输入口1个、电脑音频输入口1个；结构布局合理、紧凑大方、可存放数码展台、计算机、录像机、功放机、音箱、中央控制系统、无线话筒等设备，内设笔记本接口有220电源插座孔、VGA、USB、网线孔、麦克风孔、音视频孔、VIDEO孔。10. 颜色与采购方协商决定。 | wps83D8多媒体讲台材料：采用优质冷轧钢板（1.0-1.2mm)表面处理：酸洗、磷化、静电喷塑规格：1、主体采用国标1.2冷轧钢板+高档橡木精制而成，内附安全锁；2、尺寸：长宽高（MM），关闭1100\* 770\* 1010；展开1550\*770\*1010；上柜尺寸 1100\*770\*350;下柜尺寸810\*670\*660 3、隐藏翻转木板试容纳显示器液晶屏，阻尼辅助调节角度可配备21寸至15寸液晶屏；4、隐藏式翻转盖板，可容纳键盘、鼠标、中控控制面板； 5、整体造型设计以人为本，整体采用圆弧过渡，工艺精湛，高贵大方； 6、门页式光驱位，可经由计算机播放 DVD、VCD等光盘片；7、左侧具推拉式辅助台板，可放置笔记型计算机，承重8公斤；8、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重10公斤；9、讲桌内集成：USB输入口2个、VGA输入口1个、RJ45输入口1个、麦克风输入口1个、VIDEO输入口1个、电脑音频输入口1个；结构布局合理、紧凑大方、可存放数码展台、计算机、录像机、功放机、音箱、中央控制系统、无线话筒等设备，内设笔记本接口有220电源插座孔、VGA、USB、网线孔、麦克风孔、音视频孔、VIDEO孔。10. 颜色与采购方协商决定。 | **无偏离** |  |
| 11 | 教师用椅子 | 博讯F1 | wps83D9椅子：规格600mmⅹ550mmx1080mm，优质环保皮，钢材管壁采用≥2.0mm，除锈，除尘，高温喷涂。 | wps83D9椅子：规格600mmⅹ550mmx1080mm，优质环保皮，钢材管壁采用≥2.0mm，除锈，除尘，高温喷涂。 | **无偏离** |  |
| 12 | 学生用桌子（双人桌） | 中悦博华BH-FZ012 | C:\Users\ayj\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps83E9.tmp.jpgC:\Users\ayj\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps83EA.tmp.png翻转电脑桌参数1：桌面25毫米优质防火板，前鸭嘴后圆边造型（两侧材质为PVC封边），面材采用优质环保防火板饰面，表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好；桌面基材选用\*环保型高密度板\*,甲醛释放达到国家E1级环保要求。2：液晶屏翻转器：翻转器采用冷轧钢板材料，钢板厚度不小于1.2毫米，采用全自动激光切割机、数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑，翻转器颜色：闪光银色。上面为弹舌拉手，下面为钥匙，实行双重制动。采用特制大阻力气压杆，阻尼缓冲效果，防止快速回弹，损坏显示器和给使用者造成伤害，配减速减震阻尼装置，翻转过程中噪音小，轻便顺畅，安全性高。能隐藏液晶屏显示器，笔记本电脑，一体机的同时还可以隐藏键盘和鼠标，并且配有单独放鼠标的鼠标槽，一体机翻起后直立于桌面，键盘鼠标同时升起与桌面平齐。3：安装液晶屏尺寸：17-24英寸（背面有安装孔）；4：双人桌尺寸：L（1400-1600）×W(600-700)×H750mm；5．颜色与采购方协商决定。 | C:\Users\ayj\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps83E9.tmp.jpgC:\Users\ayj\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps83EA.tmp.png翻转电脑桌参数1：桌面25毫米优质防火板，前鸭嘴后圆边造型（两侧材质为PVC封边），面材采用优质环保防火板饰面，表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好；桌面基材选用\*环保型高密度板\*,甲醛释放达到国家E1级环保要求。2：液晶屏翻转器：翻转器采用冷轧钢板材料，钢板厚度1.2毫米，采用全自动激光切割机、数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑，翻转器颜色：闪光银色。上面为弹舌拉手，下面为钥匙，实行双重制动。采用特制大阻力气压杆，阻尼缓冲效果，防止快速回弹，损坏显示器和给使用者造成伤害，配减速减震阻尼装置，翻转过程中噪音小，轻便顺畅，安全性高。能隐藏液晶屏显示器，笔记本电脑，一体机的同时还可以隐藏键盘和鼠标，并且配有单独放鼠标的鼠标槽，一体机翻起后直立于桌面，键盘鼠标同时升起与桌面平齐。3：安装液晶屏尺寸：17-24英寸（背面有安装孔）；4：双人桌尺寸：L（1400-1600）×W(600-700)×H750mm；5．颜色与采购方协商决定。 | **无偏离** |  |
| 13 | 学生用椅子 | 博讯F2 | wps83EB凳子规格250\*350\*430亳米，地脚，立柱采用30\*60\*1-2亳米厚椭圆管，拉撑采用20\*50\*1-2毫米厚椭圆管，上部升降部分采用20\*50\*1-2椭圆管，凳面采PP工程塑料，一次注塑成型，脚套采用工程塑料，插入深度45毫米，用螺钉固定，使其不容易脱落，钢制部分喷砂拋丸，酸洗磷化，静电喷塑，亚光白色。颜色与采购方协商决定。 | wps83EB凳子规格250\*350\*430亳米，地脚，立柱采用30\*60\*1-2亳米厚椭圆管，拉撑采用20\*50\*1-2毫米厚椭圆管，上部升降部分采用20\*50\*1-2椭圆管，凳面采PP工程塑料，一次注塑成型，脚套采用工程塑料，插入深度45毫米，用螺钉固定，不容易脱落，钢制部分喷砂拋丸，酸洗磷化，静电喷塑，亚光白色。颜色与采购方协商决定。 | **无偏离** |  |
| 14 | 辅料 | 国标 | 相关施工材料（含机房供电改造） | 相关施工材料（含机房供电改造） | **无偏离** |  |

供应商（公章）：河南万维世纪教育科技有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：