## **4.1、投标分项报价表**

项目编号：Y2021HZ138

项目名称：鄢陵县公共资源交易平台新场地设备采购项目二次（不见面开标）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌**  **规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 200 万高清筒型摄像机 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-2CD2T27EWDV3-L | 1、200万高清网络摄像机；  2、传感器类型：1/2.7" CMOS；  3、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）,0 Lux with Light；  4、宽动态：120 dB；  5、最大图像尺寸：1920 × 1080；  6、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；  7、网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；  8、供电方式：DC12V 或POE；  9、补光距离：30米；  10、防护：IP66； | 台 | 8 | 590.00 | 4720.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2 | 200 万智能高速球型摄像机 | 品牌：海康威视  规格型号：iDS-2DE7223MWR-（S1)(B) | 1、200万红外网络高清智能球机；  2、传感器类型：1/2.8" CMOS；  3、最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR；  4、宽动态：120 dB；  5、最大图像尺寸：1920 × 1080；  6、镜头焦距：4.8～110mm，23倍光学；  7、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264  8、网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；  9、红外照射距离：150米红外照射距离；  10、供电方式：AC24V；  11、防护：IP66； | 台 | 2 | 2780.00 | 5560.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 3 | 电子门牌 | 品牌：艾普莱特  规格型号：STA12MH8 | 1、屏幕尺寸：8英寸；  2、分辨率：1280x800；  3、触摸屏：电容式  4、操作系统：安卓  5、主板：四核，内存2G，存储8G | 台 | 2 | 4126.00 | 8252.00 | 产地：广州  厂家：广东智慧门牌科技有限公司 |
| 4 | 横幅屏 | 品牌：天雄巨彩  规格型号：TXP10 | 1、LED室内显示屏；  2、P3.75单色显示屏；  3、显示屏尺寸：长：1.69米，高：0.41米； | 块 | 2 | 4250.00 | 8500.00 | 产地：福州  厂家：福建巨彩天雄光电科技有限公司 |
| 5 | 电子时钟 | 品牌：虹泰  规格型号：虹泰（HoTai）3958-4G | 1、LED电子万年历挂钟；  2、尺寸：39cmx58cm；  3、同步时钟以北京时间为参考标准，接收卫星时间信号达到时间同步； | 块 | 2 | 1633.00 | 3266.00 | 产地：深圳  厂家：深圳市虹泰光电有限公司 |
| 6 | 投影仪及幕布 | 品牌：松下  规格型号：PT-WX3401 | 1、对比度：20000：1；  2、画面比例：4:3；  3、标准分辨率：1024×768 dpi；  4、真实亮度：3400流明；  5、梯形矫正：垂直矫正；  6、镜头材质：全玻璃；  7、输入接口：VGA、HDMI | 套 | 2 | 6800.00 | 13600.00 | 产地：东莞市  厂家：松下电器（中国）有限公司 |
| 7 | 专业音箱 | 品牌：舒乐迪  规格型号：SL-8K | 1、尺寸：8英寸；  2、灵敏度：92dB；  3、额定功率：100W；  4、频率响应：100HZ～20KHZ； | 只 | 4 | 2080.00 | 8320.00 | 产地：广州  厂家：广州市旭硕电子科技有限公司 |
| 8 | 专业功放 | 品牌：舒乐迪  规格型号：K-100 | 1:输出功率：240W；  2:频率响应：20HZ-20KHZ；  3:信噪比>96dB | 台 | 2 | 2400.00 | 4800.00 | 产地：广州  厂家：广州市旭硕电子科技有限公司 |
| 9 | 8 路 2 编组调音台 | 品牌：E之音  规格型号：WT-8 | 1、8路单声道输入，话筒扩音器；  2、USB输入，立体声输出；  3、增益控制：单声道-60dB～-40dB；  4、频率响应：20HZ～20KHZ； | 台 | 2 | 3300.00 | 6600.00 | 产地：恩平市  厂家：恩平市奥科电子厂 |
| 10 | 无线一拖四鹅颈话筒 | 品牌：得胜  规格型号：TC-4R | 1、灵敏度：-80dBm；  2、频率响应：80Hz～15kH； | 套 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | 产地：惠州市  厂家：广东得胜电子有限公司 |
| 11 | 八路电源时序器 | 品牌：得普声  规格型号：D328 | 1、输出电压：交流220V 50Hz；  2、可控电源：8路通道；  3、单路功率：2200W；  4、单路电流：40A； | 台 | 2 | 950.00 | 1900.00 | 产地：深圳  厂家：深圳市得普声电子有限公司 |
| 12 | 机柜 | 品牌：得普声  规格型号：depusheng 16u | 1、16U音箱设备专用铝合金航空箱；  2、双层防震海绵；  3、PU防震万向脚轮； | 台 | 2 | 1500.00 | 3000.00 | 产地：深圳  厂家：深圳市得普声电子有限公司 |
| 13 | 音频线缆 | 品牌：胜为  规格型号：AEC-1100 | 1、材质：高纯度无氧铜/镀锡铜；  2、100米； | 项 | 2 | 1861.00 | 3722.00 | 产地：深圳  厂家：深圳市创新胜为科技有限公司 |
| 14 | 400 万高清半球摄像机 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-2CD2346FWDA3-XS | 1、传感器类型：1/2.7" CMOS；  3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.0，AGC ON）,0 Lux with Light；  4、宽动态：120 dB；  5、图像尺寸：2560×1440；  6、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；  7、补光距离：25米  8、供电方式：DC12V 或POE；  9、防护：IP66； | 台 | 16 | 1380.00 | 22080.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 15 | 400 万 PTZ半球摄像机 | 品牌：海康威视  规格型号：iDS-2DE2402IW-DE3/W(S5) | 1、传感器类型：1/2.7" CMOS；  2、最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.8，AGC ON)；黑白：0.005Lux @ (F1.8，AGC ON)；0 Lux with IR  3、图像尺寸：2560×1440；  4、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；  5、宽动态：120 dB；  6、支持光学变倍和数字变倍； | 台 | 5 | 2500.00 | 12500.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 16 | 拾音器 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-2FP4021-OW | 1、拾音距离远场：15米；  2、灵敏度：-36dB；  3、信噪比：80dB； | 个 | 11 | 182.00 | 2002.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 17 | 人证比对访客一体机 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-K5022(国内标配) | 1、设备外观：高清双屏显示：主屏15.6寸电容触摸显示屏，副屏11.6寸液晶显示屏；  2、存储大小：64G固态硬盘、  3、内存：4GB；  4、人证功能：内置200万高清摄像头，自带身份证阅读器，支持1：1人证比对成功后自动填入访客信息；  5、发卡功能：可通过身份证阅读器给访客发（CPU卡序列号、身份证序列号或身份证号码（仅ISC客访客客户端支持）），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行；  6、内置二维码扫描仪，可识别H5界面访客预约码完成访客登记，或识别访客凭条的二维码完成访客签离；  7、通信方式：双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯； | 台 | 1 | 19800.00 | 19800.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 18 | 专家签到机 | 品牌：泰首  规格型号：IDC7708T2 | 1、操作系统：安卓；  2、CPU：4核；  3、存储参数：内存：1G,存储;8G；  4、内置200万宽动态摄像头；  5、支持人证唯一核验、活体检测、广告播放、语音播报、离线识别、白名单人脸自动识别、黑名单预警； | 台 | 1 | 25200.00 | 25200.00 | 产地：深圳  厂家：深圳泰首智能技术有限公司 |
| 19 | 电子储物柜 | 品牌：依惠莱  规格型号：ylt-24 | 1、电子存包智能储物柜；  2、红外条码、指纹、刷卡；  3、存储柜数：24门包柜； | 组 | 1 | 5500.00 | 5500.00 | 产地：洛阳  厂家：洛阳依惠莱办公家具有限公司 |
| 20 | 安检门 | 品牌：希德威  规格型号：LC-804 | 1、安检功能：专业级金属检测功能，检测人体的左右两侧上中下共六个检测区；  2、测温功能：2个红外测温探头，具有高灵敏度、检测速度快等优势；  3、通过率高：因为采用2个探头，任何一个被检测到了都算是通过，降低了因为身高等因素导致检测速度慢的问题。正常缓慢步行通过，面部侧视指示灯，通过率≈40-60人/分钟；  4、检测精度：检测结果可精确到0.1℃。正常室温下，温度误差±0.5℃；在驻足停留模式下，温度误差≤±0.3℃；  5、系统功能：通过人数绿灯提示，高温时两侧灯带进行报警红灯提示，人数记录；  6、声光报警：受检人通过测温门体温异常时，红色信号灯闪烁，并发出声音提示给检测人员，报警人数可存储；  7、参数设置：灵敏度，精度，补尝温度等主要参数可根据客户使用场景进行调试；  8、探测距离：≤50cm； | 台 | 1 | 8450.00 | 8450.00 | 产地：深圳  厂家：深圳市希德威科技发展有限公司 |
| 21 | 单机芯边道 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-K3B601S-R/L（国内标配） | 1、1500mm\*200mm\*990mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响；  2、通道宽度550mm—1100mm；  3、12对红外检测；  4、门翼材料：亚克力；  5、工作电压220V；  6、工作温度范围-25℃~70℃； | 台 | 2 | 16800.00 | 33600.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 22 | 双机芯中间道 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-K3B601S-M（国内标配） | 1、1500mm\*200mm\*990mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响；  2、通道宽度550mm—1100mm；  3、12对红外检测；  4、门翼材料：亚克力；  5、工作电压220V；  6、作温度范围-25℃~70℃ | 台 | 1 | 18900.00 | 18900.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 23 | 手持金属探测仪 | 品牌：海康威视  规格型号：NP-SH100 | 1、探测物品：金属、香烟、电池、刀具、枪支等；  2、探测距离：0-15cm；  3、报警模式：声音/震动/灯光； | 台 | 1 | 340.00 | 340.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 24 | LED 显示屏 | 品牌：传光显示  规格型号：P2.5 | 1、尺寸：约15平方；  2、物理点间距：2.5mm；  3、像素中心距相对偏差：＜3%；  4、全彩LED屏；  ▲5、支持一拖多功能：一路视频可同时被多路输出解码，可对同一信号源在不同屏幕中进行开关、缩放、移动、切换、全屏、平铺操作，最大支持≥1120路输出；  6、主要参数：  产品视角： 产品水平视角160°，垂直视角160°，平整度偏差：≤0.5mm ，像素中心距相对偏差：≤5% ，亮度鉴别等级：≥20，模组亮度均匀性：≥95%；  ▲7、屏体控制器：具备标准 HDMI、DVI接口，HDMI、DVI接口具有热备份功能，同时具备采集4k 视频能力  8、电气参数：  工作电压（AC）：AC110V-240V 50-60Hz  平均功耗：≤450W/m²  最大功耗：≤850W/m²  存储温度：存储-35℃~+85℃ | 台 | 2 | 117900.00 | 235800.00 | 产地：深圳  厂家：深圳市传光显示技术有限公司 |
| 25 | 55 寸专家引导屏 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-D6055TL-B | 1、显示参数：55寸，1920×1080@60Hz；  2、CPU：4核；  3、存储参数：内存：2G,硬盘;64G；  4、网络：有线10M/100M自适应、无线WIFI 802.11b/g/n协议；  5、接口：HDMI Out×1,VGA Out×1,USB2.0×2,USB3.0×2,RJ45 IN×1；  6、触摸参数：红外触控； | 台 | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 26 | 全景摄像机 | 品牌：海康威视  规格型号：iDS-2SE7C124MW-D(23X/F1)(S5)(B) | 1、传感器类型: 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS；【细节】1/2.8" progressive scan CMOS；  2、最低照度：【全景】0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light，【细节】0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR；  3、焦距:【全景】4mm，【细节】4.8 mm to 110 mm, 23倍光学变倍；  4、视场角：【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°；  5、视频压缩标准: H.265,H.264；  6、网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M； | 台 | 3 | 1850.00 | 5550.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 27 | 室内音柱 | 品牌：先科  规格型号：ST-501 | 1、功率：40瓦；  2、定阻 | 台 | 3 | 500.00 | 1500.00 | 产地：深圳  厂家：先科集团 |
| 28 | 人脸识别一体机 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-K1T607MF | 1、设备外观：7英寸LCD触摸显示屏；  2、200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假；  3、设备容量：3000张人脸白名单，1：N人脸比对时＜0.3s/人；  4、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；  5、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持跨公网传输；支持外接RS485，副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；  6、视频对讲：支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； | 台 | 3 | 4200.00 | 12600.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 29 | 单门磁力锁 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-K4H250SC(国内标配) | 1、拉力：280kg；  2、门锁状态输出；  3、延时时间：0/3/6/9秒可调； | 台 | 3 | 380.00 | 1140.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 30 | 开门按钮 | 品牌：海康威视  规格型号：EB29 | 1、结构：塑料面板；  2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V；  3、输出：常开； | 只 | 3 | 80.00 | 240.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 31 | 电源 | 品牌：ZKT(中控智慧)  规格型号：AP105 | 1、交流输入：220VAC/50HZ；  2、直流输出： 12VDC/5A；  3、波纹电压 ：小于10mA；设延时控制电路；  4、开锁时间可在0-10秒,设开门按钮输入,可直接开启电锁； | 台 | 3 | 340.00 | 1020.00 | 产地：东莞  厂家：熵基科技股份有限公司 |
| 32 | 43 寸信息发布屏 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-D6043FL-B | 1、亮度：450cd/㎡，可视角度178°（H)/178°（V),显示区域940.896 (H) x 529.254 (V) mm；  2、像素间距0.163 (H) × 0.490 (V) mm；  3、对比度 ≥ 1200:1；  4、响应时间 ≤ 8 ms；  5、操作系统：安卓；  6、CPU：4核，主频：1.8GHZ；  7、内存：2 GB，内置存储： 8 GB； | 台 | 3 | 4780.00 | 14340.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 33 | 打印复印一体机 | 品牌：Lenovo/联想  规格型号：M102W | 1、黑白激光多功能一体机 三合一 打印、复印、扫描；  2、支持网络打印；  3、支持无线打印；  4、端口：USB、以太网、WiFi； | 台 | 3 | 1565.00 | 4695.00 | 产地：广州  厂家：联想图像(天津)科技有限公司 |
| 34 | 手机信号屏蔽器 | 品牌：诺安跃  规格型号：DP-8 | 1、4G/5G/Wifi无线防作弊阻断仪；  2、屏蔽范围10米；  3、功率：40W； | 台 | 3 | 700.00 | 2100.00 | 产地：深圳  厂家：深圳诺安跃科技有限公司 |
| 35 | 综合应用平台软件 | 品牌：希德威  规格型号：灵眼虚拟现实全景融合式智能监控平台系统V2.01 | 1、采用传统的闭路电视监控系统+高清智能视频分析设备+三维智能监控平台相结合的方式来实现高清监控智能化；  2、能在第一时间直观的分析出设定的“险情”并通知值班人员进行处理；  3、实时显示监控画面、联网报警、现场语音警示，以最大限度提升安防等级进行设计；  4、智能化管理平台，对活动目标轨迹，警戒区域设定，报警的触发等显示的直观、高效，能提升智能化管理的效率；  5、支持多路标清或高清视频混合解码输入；  6、支持MPEG4,H.264,H.265等标准协议；  7、VGA或HDMI输出，支持分辨率最高4K 30FPS；  8、智能分析规则设置；  9、电子地图或航拍地图；  10、支持1,2,4,8,9,16路分屏输出视频实时显示功能；  11、支持ONVIF前端、GB/T28181-2011，TCP/IP、RTP/RTCP/RTSP、DHCP、DDNS 协议；  12、现场联动语音报警；  13、报警记录及查询；  14、报警视频弹出显示；  15、可接第三方报警设备，控制报警模块输出；  16、具有报警录像、报警抓拍功能；  17、在监控室报警语音播放功能；  18、支持接入网络摄像机、硬盘录像、MPEG4/H.264/H.265标准视频流信号，支持RTSP协议、ONVIF前端设备；  19、智能行为分析逻辑规则：离岗检测/睡岗检测；  ▲20、智能行为分析算法规则：进入检测/离开检测/出现检测/消失检测/停止检测/速度检测/方向检测/徘徊检测/遮挡检测/尾随检测/颜色检测/遗弃物检测/绊线检测/物体搬移检测/流量检测分析算法；  21、辅助校准：具有3D景深与虚拟场景结合校准技术与实际场景深度切合；  22、目标分类识别功能；  ▲23、警戒区域设置功能：每个画面最多支持40个检测区域，每个画面最多支持40个检测线；  24、跟踪最小12\*12像素的目标；  25、支持最多同时跟踪100个目标；  26、支持同时分析24路及以上的高清视频图像；  27、具有视频流进行解码转发功能的流媒体服务，分析数据与图像信号合成转发视频流；  ★28、提供SDK（Software Development Kit）及第三方软件对接服务（通过软件开发工具包将项目中高清网络摄像机视频接入平台进行管理，配置分析预警等功能，并为后续系统扩容提供接入软件端口）。 | 台 | 1 | 83800.00 | 83800.00 | 产地：深圳  厂家：深圳市希德威科技发展有限公司 |
| 36 | 中心管理服务器 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-VM21S-B | 1、2U标准机架式服务器；  2、CPU：核数32核，频率2.4GHz；  3、内存:32\*2G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；  4、硬盘：4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘，阵列卡：SAS\_HBA卡, 支持RAID 0/1/10；  5、网口：2个千兆电口，1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口；  6、电源：550W（1+1）； | 台 | 1 | 36000.00 | 36000.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 37 | 磁盘阵列 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-8632N-K8 | 1、2U标准机架式；  2、2个HDMI，2个VGA；  3、8盘位，可满配6TB硬盘 ；  4、2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；  5、报警IO：16进4路（可选配8出）；  6、软件性能：输入带宽：256M，32路H.264、H.265混合接入，最大支持8×1080P解码，支持H.265、H.264解码，智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/分时段回放/高倍速回放/双系统备份； | 台 | 2 | 38500.00 | 77000.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 38 | 授时服务器 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-VEN11L-NTP | 1、精密的校时精度，支持GPS、北斗、上级NTP校时；  2、同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级；  3、授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用）；  4、授时精度：≤1ms；  5、授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz ；  6、1个GPS/BD天线接口，1个串口（RJ45）  1个NTP输入口（RJ45）；  7、1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面;  8、1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出；  9、NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步；  10、软件功能：设备上电或重启后，系统自启校时服务，支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时，支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时，支持上级NTP设备输入级联，可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理； | 台 | 1 | 22000.00 | 22000.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 39 | 人脸采集终端 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-K1F600U-D6E-F | 1、3.97英寸触摸显示屏；  2、屏幕分辨率800\*480；  3、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；  4、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入(ID/CPU/二三代身份证序列号)；  5、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；  6、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； | 台 | 1 | 3480.00 | 3480.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 40 | 备份一体机 | 品牌：联想/Lenovo  规格型号：DPA12000 | 1、操作系统：支持Windows\Linux；  2、标配可用容量：8TB；  3、支持环境：全面覆盖虚拟、物理和云环境的单一解决方案；  4、重复数据删除：集成式全局重复数据删除和更改数据块跟踪可保护更多的数据，减少备份文件所需的磁盘空间； | 台 | 1 | 192800.00 | 192800.00 | 产地：北京  厂家：联想(北京)有限公司 |
| 41 | 路由器 | 品牌：新华三  规格型号：ER5200G3 | 1、端口：4个千兆LAN，2个千兆WAN口；  2、宽带：1000Mbps；  3、带机量300~400； | 台 | 1 | 4700.00 | 4700.00 | 产地：杭州  厂家：新华三集团 |
| 42 | 核心交换机 | 品牌：海康威视  规格型号：DS-3E3728-H | 1、全网管三层交换机；  2、24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，  3、2个电源模块槽位,2个风扇模块；  4、交换容量：598Gbps，包转发率：222Mpps；  5、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环RRPP/ERPS；  6、支持SNMP V1/V2c/V3网管； | 台 | 1 | 27000.00 | 27000.00 | 产地：杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 43 | 接入交换机 | 品牌：新华三  规格型号：S5024PV3-EI | 1、端口：24个千兆电口、4个千兆光口；  2、交换容量：336Gbps，包转发率：92Mpps；  3、支持IEEE 802.3at/af标准，IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准；  3、支持6KV防浪涌； | 台 | 2 | 3500.00 | 7000.00 | 产地：杭州  厂家：新华三集团 |
| 44 | POE 交换机 | 品牌：新华三  规格型号：S1226F-HPWR | 1、端口：24个千兆PoE电口，2个千兆光口；  2、POE供电功率：370W； | 台 | 3 | 3500.00 | 10500.00 | 产地：杭州  厂家：新华三集团 |
| 45 | 无线AP 控制器 | 品牌：新华三  规格型号：WAC380-30 | 1、端口：1个千兆WAN、4个千兆 LAN；  2、管理AP数量：30AP，PNP即插即用； | 台 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 产地：杭州  厂家：新华三集团 |
| 46 | 上网行为管理与审计 | 品牌：锐捷  规格型号：RG-UAC 6000-E10C | 1、总带机量：200；  2、端口：5个电口，2个USB口；  3、上网行为管理：内容过滤，包括即时聊天内容及文件传输过滤、网页URL及搜索关键字过滤、HTTP及 FTP文件传输过滤、以及非标准端口FTP过滤，支持根据邮件发件人、邮件附件类型过滤发贴关键字过滤，文件下载过滤，搜索引擎的关键字过滤，Telnet内容过滤过滤内容支持对象化管理，一次定义，可被多中策略引用，支持各种策略中黑白名单管理方式，支持策略本地下发和数据中心的集中下发；  4、个人行为审计：个人行为分项统计、个人网页统计、个人即时通讯记录、个人邮件记录、个人账号登陆记录、个人外发文件记录、导出个人行为记录； | 张 | 1 | 25800.00 | 25800.00 | 产地：福州  厂家：锐捷网络股份有限公司 |
| 47 | UPS 电源 | 品牌：泰琪丰  规格型号：CRE3C3 30S | 1、UPS不间断电源，全自动稳压功能，断电延时；  2、安装方式：塔式：  3、额定功率：24KW；  4、电池：12V38AH，32节；  5、电池柜：一台；  6、附属配件一套； | 台 | 1 | 58500.00 | 58500.00 | 产地：佛山  厂家：广东泰琪丰电子有限公司 |
| 48 | 精密空调 | 品牌：KSTAR(科士达)  规格型号：ST005FAACAOBT | 1、机房精密空调设备；  2、制冷量：5.5 KW；  3、显冷量：5.2 KW；  4、风量：2000立方米/小时； | 台 | 1 | 53000.00 | 53000.00 | 产地：深圳  厂家：深圳科士达科技股份有限公司 |
| 49 | 机柜 | 品牌：麦森特  规格型号：MX6042 | 1、42U服务器机柜；  2、尺寸：2000\*600\*1000（高\*宽\*深） | 台 | 3 | 4900.00 | 14700.00 | 产地：上海  厂家：上海菲仁信息科技有限公司 |
| 50 | 消防 | 品牌：万众  规格型号：WZ | 1、4公斤装国标干粉灭火器12组，每组2支，每组带灭火器箱；  2、防毒面罩50个，滤烟达到95%，烟雾环境长达30分钟以上，外包装红色:长16cm×宽13cm×厚10cm； | 套 | 1 | 42800.00 | 42800.00 | 产地：衢州  厂家：浙江万众消防器材有限公司 |
| 51 | 配电柜 | 品牌：GQN  规格型号：XL-21 | 1、15KW配电柜； | 台 | 1 | 6500.00 | 6500.00 | 产地：温州  厂家：浙江格驰电气有限公司 |
| 52 | 防静电地板 | 品牌：立品  规格型号：LP600 | 1、防静电地板附加功能：防火，防水，耐磨；  2、企口类型：普槽地板厚度：35mm；  3、耐磨等级：商用级别（≥9000转）； | 平方米 | 20 | 300.00 | 6000.00 | 产地：东莞市  厂家：东莞市立品地板有限公司 |
| 53 | 静电泄流系统 | 品牌：中电高科/RESD  规格型号：KD-PSA-D | 1、人体静电释放器数显式、电压显示、防爆、人体静电释放报警器 ； | 项 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 产地：南昌  厂家：江西中电高科静电控制有限公司 |
| 54 | 打印机 | 品牌：Lenovo/联想  规格型号：M102 | 1、黑白激光打印机；  2、接口：USB；  3、支持纸张尺寸：A4、A5、B5；  4、纸张输入容量：进纸盒 150页；  5、纸张输出容量：出纸盒 50页； | 台 | 10 | 1385.00 | 13850.00 | 产地：广州  厂家：联想图像(天津)科技有限公司 |
| 55 | 信息查询机 | 品牌：互视达  规格型号：BGCM-55 | 1、屏幕尺寸：55英寸；  2、分辨率：1920\*1080dpi；  3、屏幕比例：16:9；  4、特性：触控，可壁挂；  5、接口：HDMI，USB扩展/充电； | 台 | 1 | 23600.00 | 23600.00 | 产地：广州  厂家：北京互视达科技有限公司 |
| 56 | 一体机电脑 | 品牌：联想/Lenovo  规格型号：启天A835-A271 | 1、CPU：6核3.6G；  2、屏幕尺寸： 21.5英寸；  3、分辨率：1920X1080(全高清）；  4、硬盘容量：1TB；  5、内存： 8GB；  5、屏幕类型：窄边框； | 台 | 15 | 5680.00 | 85200.00 | 产地：惠阳  厂家：联想(北京)有限公司 |
| 57 | 高速打印机 | 品牌：Lenovo/联想  规格型号：3518 | 1、激光高速彩色打印机  2、复印/打印速度：35张/分钟；  3、内存：4GB；  4、最大供纸量：1200页；  5、扫描速度：73张/分钟；  6、支持A3、A4打印； | 台 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 产地：广州  厂家：联想图像(天津)科技有限公司 |
| 58 | 无线 AP | 品牌：新华三  规格型号：WA5320S-E-FIT | 1、无线速率：866M；  2、天线：内置天线；  3、供电方式：POE供电； | 台 | 10 | 600.00 | 6000.00 | 产地：杭州  厂家：新华三集团 |
| 合计 | | 大写：人民币壹佰叁拾陆万玖仟贰佰贰拾柒元整 小写：1369227.00 | | | | | | |

投标人（并加盖公章）：深圳市希德威科技发展有限公司